**ПМК «Центр лечебно-профилактический, для предрейсового осмотра водителей»**

| **№****п/п** | **Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики** | **Наличие функции или величины параметра в одной единице комплекса** |
| --- | --- | --- |
|  | Комплекс мобильный медицинский (центр лечебно - профилактический), для предрейсового осмотра водителей. | Наличие |
|  | Внешняя отделка, не менее: | Стеклопластиковый фургон, выдерживающий температуры от -50 до +120, 3 мм, окрашенный в цвет на выбор заказчика |
|  | Внутренняя обшивка потолка и стен | Композитный материал |
|  | Пол, не менее:  | Фанера 20 мм, противоскользящее покрытие автолин |
|  | Утеплитель, не менее: | 40 мм |
|  | Остекление фургона: | Боковые окна с форточками, остекление задней двери |
|  | Габариты фургона внутренние (Д/Ш/В) не более, в мм: | 3800/2000/1905 |
|  | Боковая дверь с электроприводом, дверь задняя распашная | Наличие |
|  | Электрика фургона | Светодиодное освещение, розетки, электрощиток с автоматами защиты, подсветка дверных проемов |
|  | Возможность подключения к внешним сетям энергоснабжения 400 V или внешнему генератору: Внешняя влагозащищенная розетка бортового ввода 400V кабель внешнего ввода 15 м. | Наличие |
|  | Приточно- вытяжная вентиляция фургона, автономный воздушный отопитель 2 кВт. | Наличие |
|  | Опорный контур для устойчивости фургона в стояночном положении | Два домкрата в задней части |
|  | Оборудование фургона: | Кушетка медицинская; Рабочее место врача (стол + тумба с ящиками); Тумба для оборудования; Пуф для пациента;подкатные стулья – 2 шт; Гардеробный шкаф. |
|  | Медицинское оборудование: | Тонометр механический со встроенным стетоскопом, большая манжета с фиксирующим кольцом (33-46 см) , Термометр ртутный стеклянный , Термометр электронный ,стетофонендоскоп ,секундомер электронный, тест-полоска на наркотики (для одновременного выявления десяти наркотических соединений в моче ), шпатель для языка металлический прямой ,банка полимерная для анализов с крышкой 100 мл, одноразовая, анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе , алкотестер,облучатель-рециркулятор,набор ИС-АО "Аптечка для оказания первой помощи при обмороке", укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке. |
|  | Регулярное техническое обслуживание транспортного средства и всего инженерного и медицинского оборудования, не менее | 60 мес. |
|  | Гарантия на транспортное средство со всем инженерным оборудованием и медицинским оборудованием, не менее | 60 мес. |
|  | Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, шт. | Не менее  1 |
|  | Мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления, шт. | Не менее 1 |
|  | Абонентский терминал (АТ) с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS (компактный электронный самописец) | Регистрация перемещения транспортного средства путем записи времени и маршрута в виде точек с географическими координатами, полученных со спутников глобальной навигационной системы, запись скорости, направления и движения |

**Общая стоимость- 8 000 000,00 рублей.**